**ĐÈN ĐƯỜNG PHILIPS**

****

Thông tin chi tiết

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | CHI TIẾT | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
| 1 | Cấp bảo vệ | IP 65 |
| 2 | Cấp bảo vệ chống sự cố về điện | I |
| 3 | Nguồn điện | 220V |
| 4 | Nguồn sáng thích hợp | 150W/250W |
| 5 | Độ cao lắp đặt thích hợp | 6M-9M-12M |
| 6 | Than đèn (body) | Bằng nhôm .màu than đèn là màu xanh /trắng tạo cảm giác sạch sẽ ,thanh nhã .Thân đèn được sơn phủ bằng sơn tĩnh điện polyester thích hợp cho môi trường ngoài trời,lâu bền theo thời gian ,chống trầy xước ,chịu được tia UV và các yếu tố thời tiết. |
| 7 | Chụp bảo vệ | Kính gia cường |
| 8 | Phản quang | Phản quang bằng nhôm nguyên chất được anot hóa ,chống ăn mòn ,phân bố ánh sáng đều ,tạo hiệu quả nguồn sáng cao và độ chóa thấp. |
| 9 | Đuôi sứ | Bảo đảm độ dẫn điện ,được tráng men chống khí hậu ẩm. |
| 10 | Bóng cao áp Sodium T E40/250W hiệu AQPLIGHTING | Điện nguồn :220V.Công suất :150W/250W  Quang thông :32.000Lumen(Lm)  Thời gian sử dụng :24.000 giờ  Đường kính bóng :48mm |
| 11 | Tăng phô Sodium 250W hiệu BEV | Công suất :250W  Dòng điện :3A  V/Hz :250/50  Chịu nhiệt đến 1300C, ít tốn hao điện năng ,không gây ồn và nhiễu điện từ khi vận hành . |
| 12 | Kích 3 đô-mi-nô  (Sử dụng cho bóng Sodium từ 70-400W) | Dòng điện :max 5A  Nguồn :220-240V  Kích thướt :F35,dài 75mm  Vỏ bằng nhôm,chịu được nhiệt độ lên đến 1050C,đặc biệt thích hợp cho khí hậu nhiệt đới. |
| 13 | Tụ bù 20uF | Vỏ bằng nhôm,chịu được nhiệt độ lên đến 850C và điện áp tới 250V ,đặc biệt thích hợp cho khí hậu nhiệt đới. |

****

****