1. **Hãng elink**

|  |  |
| --- | --- |
| Công Suất | 9w |
| Chip LED | Epistar - Taiwan |
| Hệ Số Công Suất | Cos Ø ≥ 0.93 |
| Dòng Ra | 0.3A±5% |
| Điện Áp Vào | 100÷240V / 50Hz |
| Quang Thông | 90 Lm/W |
| Hệ số hoàn màu | CRI > 80 |
| Nhiệt độ làm việc | (-10 ÷ 50)°C |
| Kích thước (mm) | L600 |

1. **Hãng Philips**

|  |  |
| --- | --- |
| Công suất (W) | 200 |
| Điện áp vào (VAC), Tần Số(HZ) | 85-265, 50/60 |
| Hệ số công suất | 0.98 |
| Quang thông (lm) | 6,000 |
| Tuổi thọ (h) | 50000 |
| Nhiệt độ màu(K) | 2700-3500,5500-6700 |
| Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Chứng nhận | CE. RoHS |

1. **Hãng Rạng Đông**

|  |  |
| --- | --- |
| Công suất: | 10W |
| Điện áp: | 220V/50Hz |
| Quang thông: | 830lm |
| Nhiệt độ màu: | 6500K/5000K/3000K |
| Kích thước (ФxC): | (172x93)mm |
| Cấp bảo vệ: | IP54 |
| Đầu đèn: | E27 liền chao |

1. **Hãng TLC**

|  |  |
| --- | --- |
| Mã sản phẩm | TLC-RRTC1 |
| Công suất | 30w |
| Màu sắc | Đơn sắc( trắng, vàng) / Ba màu |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hãng sản xuất | TLC Lighting |
| Điện vào | 110 ~240v |
| Cấp cách điện | Cấp 3 |
| Chíp Led | Epistar |

1. **Hãng Panasonic**

|  |  |
| --- | --- |
| Model No. | TD-708 |
| LED quantity | 7pcs |
| LED Power | 7W |
| Minimum luminous flux(lm) | 560 lm |
| Voltage | 85~265V |
| Environmental Temperature | ﹣20℃~60℃ |
| Environmental Humidity | 0%-95% |
| Safety Class | I |
| Safety Type | IP20 |
| Material | Aluminium |
| Driver | Included |
| Color | White/Warm white |
| Dimension | **Φ118/90** |
| Pcs/Carton | 50 pcs |